**Приказ МЧС России от 21.08.2024 № 681**

**«Об утверждении изменения № 2 к Своду правил СП 1.13130.2020**

**«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»**

**С 1 ноября 2024 года вводится в действие изменение № 2 к Своду правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»**

В частности, установлены требования, которые необходимо соблюдать при устройстве турникетов в вестибюлях, холлах зданий.

Определено, какие размеры эвакуационных путей должны обеспечивать пешеходные тоннели, галереи и эстакады.

Введены требования к путям эвакуации для атриумов (пассажей).

***В документ внесли более 30 изменений.***

***В большей степени изменились подразделы:***

4.2. Эвакуационные и аварийные выходы;

6.1. Многоквартирные жилые дома и общежития квартирного типа;

7.1. Общие требования (Раздел 7. Общественные здания - объекты классов функциональной пожарной опасности Ф.1.2, Ф2, Ф3, Ф4);

8.2. Производственные здания и сооружения, производственные   
и лабораторные помещения, мастерские;

9.2. Требования к пожаробезопасным зонам.

***В меньшей степени изменились разделы:***

4.4. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам;

5.2. Детские дошкольные учреждения, спальные корпуса   
школ-интернатов и детских учреждений;

5.3. Больницы, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные);

6.2. Одноквартирные, в том числе блокированные жилые дома;

8.5. Сельскохозяйственные здания;

8.6. Наружные установки.

Информация взята из открытых интернет-источников.