**ГОСТ 42.4.20-2025 «Гражданская оборона. Инженерно-техническое оборудование защитных сооружений гражданской обороны.**

**Противовзрывные защитные секции.**

**Общие технические требования. Методы испытаний»**

Введен впервые.

Настоящий стандарт распространяется на противовзрывные защитные секции, используемые для защиты вентиляционных систем защитных сооружений гражданской обороны.

***В Российской Федерации противовзрывные защитные секции устанавливают в убежищах гражданской обороны*** от воздействия воздушной ударной волны (ВУВ).

Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования   
к противовзрывным защитным секциям и методы их испытаний.

Указанный стандарт предназначен для обеспечения соответствия продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты   
от чрезвычайных ситуаций требованиям технического регламента ТР ЕАЭС 050/2021 и способствуют унификации требований к продукции в рамках единого рынка стран-участниц ЕАЭС.

Внедрение вышеуказанного стандарта позволит улучшить качество продукции аварийно-спасательного назначения, повысить эффективность действий спасательных служб и обеспечить безопасность населения при чрезвычайных ситуациях.

Разработан экспертами ВНИИ ГОЧС.

Вступит в силу 1 октября 2025 года.

Информация взята из открытых интернет-источников.